**Noodprocedure**

**Wat te doen bij ongevallen met vloeibare meststoffen**

1. Neem contact op met leidinggevende
2. Om welke stof gaat het? (zie etiket, verpakking)
3. Wat zijn de gevaren van de stof en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen? (R- en S- zinnen)

(P- en H- zinnen in kader van GHS¹)

1. Om hoeveel stof gaat het?
2. Is er direct gevaar voor anderen?
3. Welke maatregelen zijn nodig voor het opruimen? (zie <http://www.fytostat.nl/>)
4. Wat zijn de noodzakelijke beschermingsmiddelen? (bv masker, juiste handschoenen)
5. Welke (technische) maatregelen moeten worden genomen? (openen ramen, ventilatie)
6. Zijn de juiste hulpmiddelen aanwezig? (absorptiematerialen, afvalvaten)

**Tijdens het opruimen**

1. Vermijd contact met de huid
2. Gebruik een universeel absorptiemiddel en bedek hiermee de vloeistof
3. verzamel absorptiemiddelen in een vat voor vast chemisch afval

**Na het opruimen**

1. Wees er zeker van dat de ruimte weer betreden kan worden
2. Besmette kleding laten reinigen
3. Verzadigd absorptiemiddel afvoeren als chemisch afval

¹ Sinds 2009 is de GHS-regeling *(Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals)* van kracht.